|  |
| --- |
| **Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy dla części 1 Odzież ochronna i artykuły BHP** |
| Lp. | Nazwa towaru | Ilość |  Netto za 1 sztukę  | Podatek VAT  | Wartość Brutto oferty  |
| 1 | Rękawice robocze wykonane z PCV | 6 szt. |  |  |  |
| 2 | Rękawice robocze antyprzepięciowe | 4 szt. |  |  |  |
| 3 | LATEKS rękawice robocze powlekane lateksem | 60 szt. |  |  |  |
| 4 | Maska filtrująca jednorazowa MAS-F-FFP2V, półmaska przeciwpyłowa z zaworkiem | 20 szt. |  |  |  |
| 5 | PLASTMAL pasta BHP do mycia rąk ze ścierniwem i balsamem 500 ml | 13 szt. |  |  |  |
| 6 | Krem do rąk ANIDA glicerynowy | 7 szt. |  |  |  |
| 7 | Instrukcja BHP mycia i dezynfekcji rąk, PCV | 1 szt. |  |  |  |
| 8 | OO - ALABAMA okulary ochronne przeciwodpryskoweSpecyfikacja: posiadają klasę optyczną 1od wewnątrz okularów znajduje się ochronna pianka z tworzywa EVA, która zapewnia idealne dopasowanie okularówszybki wykonane są z poliwęglanuramiona wykonane z nylonu, co zapobiega uwieraniuchronią przed odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 45 m/s (F)spełniają wymagania normy EN166. | 7 szt. |  |  |  |
| 9 | UVEX okulary UV ochronne UX-OO-PHEOSCX, przeciwodpryskowe, nieparująceSpecyfikacja:Przeciwodpryskowe okulary ochronne UVEX z serii UX-OO-PHEOSCX T szybki UV przeźroczyste, nieparujące.Kolor: przeźroczysteNorma / Certyfikat: CE kategoria II, EN166 | 4 szt. |  |  |  |
| 10 | PORTWEST PW38 okulary UV ochronne, przeciwodpryskowe ze sznurkiem | 14 szt. |  |  |  |
| 11 | Wkład do apteczki DIN 13157 wyposażenie apteczkiSpecyfikacja: Norma / Certyfikat: DIN 13157, Certyfikat CEWyposażenie apteczki: plaster z opatrunkiem 6x10 cm (8 szt.)plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm (1 szt.)zestaw plastrów, 4 rodzajebandaż z kompresem 6x8 cm (1 szt.)bandaż elastyczny 4 m x 6 cm (2 szt.)bandaż elastyczny 4 m x 8 cm (2 szt.)rękawiczki winylowe (2 pary)chusta opatrunkowa 60x80 cm (1 szt.)chusta z flizeliny 20x30 cm (5 szt.)bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8x10 cm (3 szt.)bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10x12 cm (1 szt.)kompres na rany 10x10 cm (6 szt.)kompres na oko 5x7,5 cm (2 szt.)zimny kompres (1 szt.)chusta trójkątna 96x96x136 cm (2 szt.)koc termiczny 160x210 cm (1 szt.)nożyczki 19,5 cm (1 szt.)torba foliowa (2 szt.)aparat do sztucznego oddychaniainstrukcja "pierwsza pomoc w nagłych wypadkach" oraz spis wyposażenia | 1 szt. |  |  |  |
| 12 | ORION DAVID CXS szorty letnie z przewagą bawełny, spodenki robocze - rozmiar 50Specyfikacja:Norma / Certyfikat: EN 20340, CE kategoria ITyp tkaniny: wysokogatunkowa 240gSkład tkaniny: bawełna 60% + poliester 40%Temperatura prania: 60 C, bardzo niska kurczliwość, brak deformacji po wielokrotnym praniuSzwy: trzyigłowe i dwuigłowe, ryglowaneWykonanie: Szorty posiadają dwie kieszenie górne, dwie kieszenie z tyłu oraz dwie kieszenie na lewej nogawce zapinane na rzep i potrójną kieszonkę na prawej nogawce. W pasie guma ściągająca zapewniająca idealne dopasowanie się do sylwetki. Wyposażone w szlufki na pasek i końcówkę do przypięcia kluczy. | 6 szt. |  |  |  |
| 13 | ADLER koszulka polo męska z przewagą bawełny 200g różne kolory - kolor granatowy - rozmiar MSpecyfikacja:Kolekcja: Trwała koszulka polo męska z kolekcji ADLER PIQUE z przewagą bawełny 65% o gramaturze 200 g.Kolor: granatowyKrój: luźny, uniwersalnyNorma / Certyfikat: OEKO TEX STANDARD 100Rodzaj tkaniny: bawełna 65% + poliester 35%, tkanina o strukturze pique i gramaturze 200 g (kolor 12- 85%bawełny+15% wiskozy)Temperatura prania: 40 CWykonanie: rwała koszulka o splocie pique i gramaturze 200g. Dodatek poliestru sprawia, że koszulka nie odbarwia się i nie zmienia fasonu tak łatwo. Posiada kołnierzyk przy szyi i zapięcie na guziki, taśmę wzmacniającą na karku, podwójne szwy, lamówkę przy rękawach i przy kołnierzyku. | 6 szt. |  |  |  |
| 14 | SARA POSEJDON spodnie robocze do pasa z tkaniny opornej na rozdarcie - rozmiar XLSSpecyfikacja:kolor: grafitowy, bardzo ciemny szary z czarnymi i pomarańczowymi wstawkamiAsortyment kolekcji: bluza, spodnie ogrodniczki, ogrodniczki monterskie, spodnie do pasa, spodnie 3/4, szorty, kurtka ocieplana, ogrodniczki ocieplaneNorma / Certyfikat: EN 20340, CE kategoria ITyp tkaniny: wysokogatunkowa typu canvas o zwiększonej oporności na rozdarcie 250gSkład tkaniny: bawełna 35% + poliester 65%Temperatura prania: 60 C, bardzo niska kurczliwość, brak deformacji po wielokrotnym praniuSzwy: trzyigłowe i dwuigłowe, ryglowaneWzmocnienia na kolanach dodatkowa tkanina ochronnaWykonanie: Spodnie robocze polecane do prac monterskich, brukarskich czy stolarskich, wykonane z tkaniny o wysokich parametrach zabezpieczających przed rozdarciem czy przetarciem. Spodnie do pasa ze zwężanymi nogawkami u dołu i wzmocnieniami na kolanach z miejscem na nakolannik piankowe. Wyposażone w kieszenie z przodu, jedną kieszeń z tyłu, kieszeń na metrówkę, uchwyt na młotek. W pasie posiadają gumkę ściąganą do indywidualnej regulacji obwodu. | 4 szt. |  |  |  |
| 15 | WOODY spodnie robocze do pasa z miękkiej bawełny 100% - rozmiar M Typ tkaniny: miękka bawełna czesankowa o gramaturze 270 gSkład tkaniny: bawełna 100%Temperatura prania: 60 CSzwy: dwuigłowe, ryglowaneWzmocnienia: TAK, na kolanach dodatkowa tkanina ochronna z miejscem na nakolannikiWykonanie: Spodnie do pasa wyposażone w dwie duże kieszenie przednie, dwie tylne zapinane na rzep, na lewej nogawce jedna duża kieszeń i jedna mniejsza kieszeń zapinane na rzep, kieszeń na metrówkę i szlufkę na młotek. W pasie po bokach gumka ściągająca oraz szlufki do wprowadzenia paska do spodni. Przy nakolannikach oraz z tyłu spodni elementy odblaskowe. | 2 szt. |  |  |  |
| 16 | PROFESSIONAL fartuch roboczy z mocnej tkaniny – rozmiar MKolor: szary z czarno-pomarańczowymi wstawkamiAsortyment kolekcji: bluza, spodnie ogrodniczki, spodnie do pasa, komplet, kurtka, ogrodniczki ocieplaneNorma / Certyfikat: CE kategoria I, EN 13688Typ tkaniny: mocna tkanina zawodowaSkład tkaniny: bawełna 35% + poliester 65%Szwy: dwuigłoweWykonanie: Fartuch roboczy zapinany na guziki wyposażony w dwie kieszenie dolne i dwie kieszenie górne kryte plisą zapinaną na rzep. Mankiety z regulacją na rzep. | 2 szt. |  |  |  |
| 17 | SARA MECHANIK polski komplet bluza robocza i spodnie do pasa z tkaniny opornej na rozdarcie – rozmiar LKolekcja: Komplet roboczy bluza i spodnie do pasa z kolekcji SARA MECHANIK z tkaniny o zwiększonej oporności na rozdarcie czy przetarcie. Ubranie robocze wysokogatunkowe z polskiej produkcji.Kolor: granatowy z niebieskimi wstawkamiAsortyment kolekcji: bluza, spodnie ogrodniczki, spodnie do pasa, kombinezonNorma / Certyfikat: EN 20340, CE kategoria ITyp tkaniny: wysokogatunkowa typu canvas o zwiększonej oporności na rozdarcie 250gSkład tkaniny: bawełna 35% + poliester 65%Temperatura prania: 60 C, bardzo niska kurczliwość, brak deformacji po wielokrotnym praniuSzwy: trzyigłowe i dwuigłowe, ryglowaneWykonanie: Bluza robocza polecana do prac monterskich, brukarskich czy stolarskich, wykonana z tkaniny o wysokich parametrach zabezpieczających przed rozdarciem czy przetarciem. Spodnie robocze polecane do prac monterskich, brukarskich czy stolarskich, wykonane z tkaniny o wysokich parametrach zabezpieczających przed rozdarciem czy przetarciem. Spodnie ze wzmocnieniami na kolanach z miejscem na nakolannki piankowe. Wyposażone w kieszenie z przodu, kieszeń z tyłu zapinaną patką na rzep, kieszeń na metrówkę, uchwyt na młotek, podwójną kieszeń boczną z patkami na rzep. W pasie posiadają gumkę ściąganą do indywidualnej regulacji obwodu. | 2 szt. |  |  |  |
| 18 | WOODY kamizelka robocza z miękkiej bawełny 100% - rozmiar SKolor: ciemno szaryAsortyment kolekcji: kamizelka, bluza, ogrodniczkiNorma / Certyfikat: EN 13688, CE kategoria ITyp tkaniny: miękka bawełna czesankowa o gramaturze 270 gSkład tkaniny: bawełna 100%Temperatura prania: 60 CSzwy: dwuigłowe, ryglowaneWzmocnienia: TAK, na kolanach dodatkowa tkanina ochronna z miejscem na nakolannikiWykonanie: Spodnie do pasa wyposażone w dwie duże kieszenie przednie, dwie tylne zapinane na rzep,na lewej nogawce jedna duża kieszeń i jedna mniejsza kieszeń zapinane na rzep, kieszeń na metrówkę i szlufkę na młotek. W pasie po bokach gumka ściągająca oraz szlufki do wprowadzenia paska do spodni. Przy nakolannikach oraz z tyłu spodni elementy odblaskowe. | 2 szt. |  |  |  |
| 19 | ZEPHYR półbuty ZX45 S1 ESD lekkie buty robocze - rozmiar 42Specyfikacja:Kategoria ochrony: S1Norma: EN 20345 S1 ESDCertyfikat: CE kategoria II Cholewka: ze skóry zamszowej Wyściółka: z przewiewnej tkaniny, wyjmowana wkładka Podnosek: uderzenia do 200J / zgniecenia 15kN, metalowyWkładka antyprzebiciowa: Amortyzacja pięty:Podeszwa: gumowa antypoślizgowa, urzeźbiona, odporna na oleje, benzynę i rozpuszczalnikiMateriał podeszwy: gumaAntyelektrostatyczne: Elementy metalowe:ESD: TAK | 2 szt. |  |  |  |
| 20 | URGENT półbuty 224 S1 lekkie buty robocze – rozmiar 42 Specyfikacja:Cholewka: ze skóry nubukowej połączonej z tkaniną z siateczkiWyściółka: z przewiewnej tkaniny wielowarstwowej, wyjmowana wkładka Podnosek: uderzenia do 200J / zgniecenia 15kN, metalowyWkładka antyprzebiciowa: BRAKAmortyzacja pięty: TAKPodeszwa: gumowa antypoślizgowa, urzeźbiona, odporna na oleje, węglowodory i rozpuszczalnikiMateriał podeszwy: dwuwarstwowa podeszwa: PU/PU o różnych gęstościachAntyelektrostatyczne: TAKElementy metalowe: TAK | 2 szt. |  |  |  |
| 21 | BEARFIELD R02 trzewiki S3 skórzane buty robocze antyprzebiciowe - rozmiar 42Opis obuwia roboczego: BEARFIELD R02Rozmiary: 42Kategoria ochrony: S3 Norma: EN 20345 S3Certyfikat: CE kategoria IICholewka: ze skóry dwoinowej, posiada drobne elementy odblaskoweWyściółka: tkanina wielowarstwowa, wyjmowana wkładka profilowana o wysokiej higroskopijności Podnosek: uderzenia do 200J / zgniecenia 15kN, kompozytowyWkładka antyprzebiciowa: TAK, kompozytowa, chroniąca przed przebiciem stopyAmortyzacja pięty: TAKPodeszwa: antypoślizgowa, urzeźbiona, odporna na oleje, węglowodoryMateriał podeszwy: dwuwarstwowa PU/PU,Antyelektrostatyczne: TAKElementy metalowe: NIENiska nasiąkliwość: TAK | 2 szt. |  |  |  |
| 22 | BEARFIELD półbuty K11 S1 lekkie przewiewne buty robocze z gumową podeszwą – rozmiar 42 Specyfikacja:Cholewka: z przewiewnej mikrofibry o grubości 1,8-2,0 mmWyściółka: z przewiewnej tkaniny wielowarstwowej, wyjmowana wkładka Podnosek: uderzenia do 200J / zgniecenia 15kN, kompozytowyWkładka antyprzebiciowa: BRAKAmortyzacja pięty: TAKPodeszwa: dwuwarstwowa, podstawowe bezpieczeństwo, urzeźbiona, odporna na oleje, węglowodory i rozpuszczalnikiMateriał podeszwy: PU/TPUAntyelektrostatyczne: TAKElementy metalowe: NIE | 2 szt. |  |  |  |
| 23 | Ochronniki słuchu 3M PELTOR Optime I H510A nauszniki przeciwhałasowe Specyfikacja:Nauszniki przeciwhałasowe na pałąku nagłownym Peltor™ OPTIME™ Iwygłuszenie: SNR=27 dBbardzo lekkieszerokie, wygodne poduszki uszczelniające wypełnione unikatowym połączeniem płynu i pianki zapewniają optymalne uszczelnienie i jednocześnie niewielki nacisk na skóręniski profil oraz duża głębokość wewnętrzna ułatwiają ich używanie z innym sprzętem, umożliwiając swobodne ułożenie uszuidealne do użycia w miejscach o umiarkowanym natężeniu dźwięków przemysłowych, takich jak warsztaty, sklepy z artykułami metalowymi, drukarnie, ale również na zewnątrz np. podczas koszenia trawników | 4 szt. |  |  |  |
| 24 | RNITRIO N rękawice ochronne nitrylowe – rozmiar M. (opakowanie 100 ) | 5 szt. |  |  |  |
| 25 | RNITRIO N rękawice ochronne nitrylowe – rozmiar L. (opakowanie 100 ) | 8 szt. |  |  |  |
| 26 | TSŻCZ taśma ostrzegawcza samoprzylepna żółto-czarna 5 cm, rolka 33 m | 2 szt. |  |  |  |
| 27 | Instrukcja BHP. Instrukcja obsługi apteczki, PCV | 1 szt. |  |  |  |
| 28 | Czapka bawełniana z daszkiem drelichowa - kolor granatowy lub czarny | 4 szt. |  |  |  |
| 29 | SARA MECHANIK polski kombinezon roboczy z tkaniny opornej na rozdarcie – rozmiar LKolekcja: Kombinezon roboczy z kolekcji SARA MECHANIK z tkaniny o zwiększonej oporności na rozdarcie. Ubranie robocze wysokogatunkowe z polskiej produkcji.Kolor: granatowy z niebieskimi wstawkamiAsortyment kolekcji: bluza, spodnie ogrodniczki, spodnie do pasa, kombinezonNorma / Certyfikat: EN 20340, CE kategoria ITyp tkaniny: wysokogatunkowa typu canvas o zwiększonej oporności na rozdarcie 250gSkład tkaniny: bawełna 35% + poliester 65%Temperatura prania: 60 C, bardzo niska kurczliwość, brak deformacji po wielokrotnym praniuSzwy: trzyigłowe i dwuigłowe, ryglowaneWzmocnienia: TAK, na kolanach dodatkowa tkanina ochronnaWykonanie: Kombinezon roboczy polecany do prac monterskich, brukarskich czy stolarskich, wykonany z tkaniny o wysokich parametrach zabezpieczających przed rozdarciem czy przetarciem. Wzmocnienia na kolanach z miejscem na nakolanniki piankowe. Kombinezon wyposażony w liczne kieszenie zapinane, w tym kieszeń boczną i tylną, kieszeń na metrówkę, uchwyt na młotek. W pasie posiadają gumkę ściąganą do indywidualnej regulacji obwodu. | 2 szt. |  |  |  |
|  | **Razem wartość zamówienia**  | x |  |

 ................................., dnia ...............................

 …....................................................

*pieczątka/i imienna/e i*

*podpis/y upoważnionego/ych*

*przedstawiciela/i wykonawcy*